При разработке конструкций ограждений с применением заборной доски ДПК Террапол, соблюдать следующие правила:

1. Оставлять торцевые зазоры между досками и примыканиями досок к несущей конструкции не менее 4 мм
2. При горизонтальном расположении досок во избежании провисания изделий в пролетах использовать дополнительные опоры с шагом не более 1 м (исключение – конструкция с переплетением досок)
3. Избегать попадания воды в торцевые пустоты досок и столбов
4. При жестком креплении одного края заборной доски, дальнейшие крепления выполнять с продольным люфтом отверстий ( сверловка отверстий большим по диаметру сверлом, чем диаметр крепежа на 3 мм.)